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TASKI Sani Calc
Средство для удаления отложений в туалетных комнатах
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	Описание:
	

	Сильнодействующее средство для удаления известковых отложений при обработке поверхностей, устойчивых к воздействию кислоты. Быстро растворяет и удаляет кальциевый / известковый налет с устойчивых к воздействию кислоты поверхностей. Для удобства применения оборудование навинчивающимся колпачком с изогнутым аппликатором.
	

	
	

	Основные свойства
· На основе фосфорной кислоты
· Содержит ингибиторы коррозии
· Быстро действует
	

	
	

	Преимущества
	

	· Обладает сильными свойствами, обеспечивающими удаление отложений. Быстро удаляет даже трудноудаляемый кальциевый / известковый осадок

· Мягко воздействует на поверхности, обрабатываемые в целях удаления осадка

· Идеально подходит для эффективной и полной очистки от налета полов, стен, и других поверхностей в санитарных помещениях

	

	Инструкция по применению

Дозировка:

· При удалении легких и средних загрязнений:  100 мл – 1 л на 10 л раствора (1 – 10 % / 1:100 – 1:10).
· При удалении значительных загрязнений:            Увеличьте концентрацию до 20 %
	

	Применение:
Добавьте необходимое количество средства в ведро, наполненное водой. Нанесите раствор на загрязненную поверхность, оставьте на короткое время, чтобы он подействовал, и поскребите поверхность. Тщательно промойте поверхность водой и вытрите досуха. Обработайте устойчивые отложения при помощи подходящей для этого губки

	

	Важно:

Не смешивайте раствор со средствами, содержащими хлор. Не пользуйтесь средством TASKI Sani Calc при обработке поверхностей, чувствительных к кислоте, например мрамора, тераццо, известкового туфа, а также других известковых каменных поверхностей. Перед применением проверяйте материал на чувствительность к кислоте. При удалении осадка обильно увлажняйте его водой. Немедленно удаляйте раствор при попадании на поверхности, чувствительные к кислоте, и тщательно их промывайте. Тщательно промывайте чистой водой хромовые покрытия в санитарных помещениях, чтобы не допускать их повреждения.

	

	Tехнические данные
Внешний вид:
прозрачная жидкость красного цвета
Относительная плотность [20°C]:
1,11
Величина pH (неразбавленный):
0,5 -1,0
Величина pH при применении:
2,2 +/- 0,5 % для 1 % раствора
Приведенные выше данные обычны при нормальном производстве и не должны рассматриваться как спецификация.
	

	
	

	Безопасное обращение:
Вымойте и высушите руки после использования средства. При продолжительном контакте, могут потребоваться специальные средства для защиты кожи. 

Полное руководство по обращению с настоящим средством во время и по его использовании представлено в отдельной Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS).

Только для профессионального использования / для профессионалов.



	Хранение:
Хранить в оригинальной закрытой упаковке, вдали от зон высоких или низких температур.

	Информация по экологической безопасности

ПАВ, входящие в состав данного средства являются полностью биологически разлагаемыми, в соответствии с требованиями Директив EC 73 / 404 / EEC and 73 / 405 / EEC и более поздних поправок к ним.
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